|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名PRODUCT NAME | | | | AY8000R | AY8000B | | HY8000 | |
| 批號LOT NO | | | | {{ lot\_no }} | {{ lot\_no }} | | {{ lot\_no }} | |
| 數量QUANTITY | | | | {{ay8000r\_quant}}×4㎏ | {{ay8000b\_quant}}×4㎏ | | {{hy8000\_quant}}×10㎏ | |
| CHEMICAL GUARANTEE PERIOD | | | | {{ due\_date }} | {{ due\_date }} | | {{ due\_date }} | |
| TEST ITEM | ℃ | UNIT | SPECIFICATION | RESULT | RESULT | | RESULT | |
| 外觀 | - | - | Resin: RED or BLACK liquid  Hardener: Light yellow liquid | RED liquid | BLACK liquid | | Light yellow liquid | |
| 黏度 | 25 | mPa．s | R: 1500~2000  H: 400~600 | {{ ay8000r\_viscosity }} | {{ ay8000b\_viscosity }} | | {{ hy8000\_viscosity }} | |
| 比重 | 25 | - | R:1.11~1.18 H:1.03~1.08 | 1.14 | 1.14 | | 1.05 | |
| 膠化時間 @120℃ | - | sec | 25~50 | {{ ay8000r\_gel\_time }} | {{ ay8000b\_gel\_time }} | | - | |
| Tg by DSC | - | ℃ | 50~70 | 60  - | | | | |
| 硬度 | 25 | - | ＞D-80 | D-82 | D-82 | | - | |
| 浸酸前引張強度 | 25 | Kgf/cm2 | >50 | {{ before\_tensile\_strength }} | | | | |
| 浸酸後引張強度 | 25 | Kgf/cm2 | >50 | {{ after\_tensile\_strength }} | | | | |
| 浸酸前後引張強度差異 | 25 | % | - | {{ tensile\_strength\_diff }} % | | | | |
| 耐酸性 | - | % | <2% | {{ acid\_resistance }} % | | | | |
| 封口樹脂色固性 | - | - | 浸酸後無溶出 | 無 | | | | |
| REMARKS: | | |  | | | | | |
|  | | | 判定 | | 經辦 |
|  | |  |

**品質檢驗報告書** *Raychem Material Technology Co., Ltd.*

*瑞肯材料科技有限公司*

Date: {{ date }}